After you finish installing two drivers, scan the following bar codes one by one.

После завершения установки двух драйверов отсканируйте следующие штрих-коды один за другим.

进入设置模式：Чтобы войти в режим настройки:



虚拟串口模式：Режим виртуального последовательного порта:



强制与Dongle对码：Принудительное сопоставление кода с ключом:



退出设置模式：Чтобы выйти из режима настройки:



Scan in sequence, when the indicator light flashes, you should unplug the connector from the computer ,and then plug again.

Сканируйте последовательно, когда индикатор начнет мигать, отсоедините разъем и снова подключите его.